\section{Durchführung}
\subsection{Übersicht des Neon-Spektrums}
Wir benutzen die ``Linearisierung'' der Software um ein Spektrum der Neon-Lampe aufzunehmen. Die Linien von Neon sind bekannt. F"ur eine grobe "Ubersicht wird das gesamte, f"ur uns interessante, sichtbare Spektrum aufgenommen. Die einzelnen Linien werden identifiziert.\\
Es ist zu beachten, dass der Spiegel ca. alle 25 nm nachgef"uhrt wird und dies dazu f"uhren kann das ein Peak gespalten wird. Die Kalibrierung f"ur die Pr"azisionsmessung muss also so eingestellt sein, dass ein Bereich von h"ochstens 25nm aufgenommen wird.\\
In Abbildung 10 ist das aufgenommene Spektrum von Neon dargestellt.\\ Wir benutzen 
f"unf Neon-Peaks f"ur die Kalibration:
\begin{itemize}
\item 659.89528 nm 
\item 653,28824 nm
\item 650,65277 nm
\item 640,22480 nm
\item 638,29914 nm
\end{itemize}

\begin{center}
\epsfig{file=neon.eps,width=140 mm}

\caption{Abbildung 10: "Ubersicht Neon-Spektrum}
\end{center}

\subsection{Kalibrierung mit der Neon-Lampe und Präzisionsmessung mit der Cadmium-Lampe}
F"ur die Kalibration w"ahlen wir ein Fenster im Bereich von 645nm aus, da wir hier die rote Cadmium-Linie erwarten. Das Spektrum von Neon wird nun aufgenommen. \\
Die Cadmium-Lampe wird eingeschaltet. Sie braucht leider einige Zeit um maximal zu leuchten, in dieser Zeit (ca 1,5 min) kann die Kalibrierung an Qualit"at verlieren.
Aus diesem Grund f"uhren wir im Anschlu"s an die Pr"azisionsmessung eine erneute Kalibrierung durch. Das Spektrum der Cadmium-Linie wird aufgenommen. Bei sehr hohen Intensit"aten kann man einen zus"atzlichen kleinen Peak sehen den wir im Anschlu"s an die Messung durch Erh"ohen der Intesit"at (Belichtungszeit) deutlicher sichtbar machen werden.