\section{Versuchsanordnung}\label{sec:anordnung}

\begin{minipage}{\textwidth}
	\centering
	\includegraphics[width=0.8\textwidth]{Bilder/Aufbau}
	\captionof{figure}{Skizze des Versuchsaufbaus zur Beobachtung des normalen Zeeman-Effekts, aus \cite{anleitung}}
	\label{abb:aufbau}
	\vspace{1cm}
\end{minipage}

Der Versuchsaufbau ist in Abbildung \ref{abb:aufbau} dargestellt, dabei bedeuten die Buchstaben das Folgende:
\begin{itemize}
	\setlength\itemsep{0mm}
	\item[a)] magnetischen Polschuhe: im Bild vorne befindet sich ein ``Guckloch'', um die polarisierten Wellen in Magnetfeldrichtung beobachten zu können und um in Teil II des Versuchs das Licht der Cd-Lampe in die Glasfaser einzuspeisen.
	\item[b)] Cadmium-Lampe (fest eingespannt)
	\item[c)] Farbfilter
	\item[d)] Lummer-Gehrcke-Platte
	\item[e)] Teleskop
	\item[f)] Okular
	\item[g)] Höhenstellschraube mit analoger Drehanzeige für die spätere Messung. 
	\item[h)] Stellschraube (fest während des Versuchs) 
	\item[i)] siehe h)
\end{itemize}

Die Interferenzeffekte werden in der Lummer-Gehrcke-Platte erzeugt. Zuerst wird das Licht aus der Cd-Lampe mit Hilfe eines Prismas in die Platte eingekoppelt. Dort wird es mehrfach reflektiert (siehe Abbildung \ref{abb:lummergehrke}), wobei bei jeder Reflektion ein kleiner Teil der Lichtintensität an der Oberfläche der Lummer-Gehrcke-Platte gebrochen wird und austritt. Die ausgetretenen Strahlen überlagern sich und man erkennt durch das Fernrohr ein Interferenzmuster.

\begin{minipage}{\textwidth}
	\centering
	\includegraphics[width=0.8\textwidth]{Bilder/Lummer-Gehrcke}
	\captionof{figure}{Schematische Beschreibung der Lummer-Gehrcke-Platte, aus \cite{anleitung}}
	\label{abb:lummergehrke}
\end{minipage}

\clearpage