\chapter{Präzisionsmessung von Spektrallinien}

Im zweiten Teil des Versuches wird mit Pr"azisionspektroskopie die rote Cadmium-Linie bestimmt. Wir hatten hierf"ur ein Czerny-Turner-Spektrometer mit CCD-Kamera zur Verf"ugung. Weiterhin hatten wir noch einen PC mit Steuersoftware (SpektraMax) f"ur das Spektrometer und die Kamera, sowie eine Neon-Lampe zur Kalibrierung zur Verf"ugung.