	Kantor Johannes Tusch

Regionalkirchenmusiker


	Nussbaumallee 29

Fon und Fax: 

02941 132 93

mobil 0170 93 132 93

eMail: Joeltusch@aol.com
D 59557   Lippstadt


Per e mail
Orgelangebot



Das Instrument ist von einem Orgelbauer (Frührentner) über einige Jahre hinweg mit sehr viel Liebe und großer Sorgfalt gebaut worden. Die Orgel ist ungebraucht, zwei Register und das Gebläse stammen aus seinen Werkstattbeständen, sind absolut neuwertig. 

Bei dem angebotenen Instrument handelt es sich nicht um ein Orgelpositiv mit der üblichen Standarddisposition. Diese Kleinorgel mit ihren zwei 8‘ und zwei 4‘ Registern ist wesentlich vielseitiger. Die Dispostion lässt eine differenzierte,  adäquate Begleitung des Gemeindegesangs für alle Gottesdienste im Verlauf des Kirchenjahres zu und stellt gleichzeitig genügend Klangfarben zur Verfügung, um aus der Fülle der einmanualigen Orgelliteratur aus den verschiedenen Epochen europäischer Orgelmusik zu schöpfen. Auch als Chororgel ist das Instrument vielseitig einsetzbar und gut zu gebrauchen. 

Das Instrument verfügt über 6 Register auf einem Manual mit angehängtem Pedal, ein- und abschaltbar mittels Tritt. Auf Wunsch könnte die Orgel noch um einen Subbaß 16‘ erweitert werden. Die Windanlage ist entsprechend ausgelegt, der Registerzug dafür ist vorhanden. Kosten dafür nach Absprache.

Die Spiel- und Registertraktur ist rein mechanisch. Die Wippen der Manual- und Pedalmechanik sind in Stahlspitzen gelagert, Stellringe mit Kerntuchscheiben unterlegt. Das Gehäuse ist in Tischlerplatte gefertigt, Eiche furniert; die Oberfläche mit einer Schutzlackschicht überzogen. Durch 6 Türen in der Rückwand ist das Pfeifenwerk im Bass und Diskant gut zugänglich.

Die Windlade ist aus feuchtigkeitsresistenter Bootsbauplatte gefertigt, Eiche furniert, ebenso die Pfeifenstöcke. Die Schleifen sind aus Pertinax. Unter den Pfeifenstöcken befinden sich Hülsen aus elastischem Schaumstoff um Windverschleichungen vorzubeugen. Die Ventile sind aus Redcedar, befilzt und beledert, um leise und dicht zu schließen. In die Windlade ist ein über eine Drosselklappe regulierter Stoßbalg eingebaut, um Windschwankungen auszugleichen und konstanten Winddruck zu gewähren. Die Windlade steht auf einem geschweißten Stahlgerüst!. 
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Die Manualklaviatur ist aus Ebenholz, die Obertasten sind Grenadill belegt. Pedalklaviatur, Rahmen mit Eisen verstärkt, aus massiver Eiche, ebenso die Orgelbank.  

Das elektrische Schleudergebäse im schallisolierten Kasten ist an das 220 V – Netz mittels eines einfachen Steckers anzuschließen. Der Motor wird mit einem Schalter mit Kontrollleuchte ein- und ausgeschaltet. 

Die Orgel ist sofort lieferbar und kann auf Wunsch angeliefert, komplett aufgebaut und den akustischen Gegebenheiten des Raumes entsprechend intoniert werden. (Termin u. Kosten dafür nach Absprache)

Der Preis für ein solches Instrument liegt erfahrungsgemäß um 40.000 € aufwärts.  

Der Preis für diese Orgel beträgt 19.500,00 €  

Disposition





Maße

Holzgedeckt
8‘ (Eiche massiv)


Höhe

248 cm

Weidenpfeife
8‘




Tiefe

 90 cm (ohne Klaviatur)

Prinzipal
4‘ (Prospekt 75% Zinn)

150 cm (mit Klaviatur)

Rohrflöte
4‘




Breite

194 cm

Oktave

2‘

Mixtur 
2-3 f 

Tremulant

Ich hoffe, Ihnen mit diesen Informationen einen ersten Eindruck vermittelt zu haben. So Sie Interesse an der Orgel haben,  können wir gerne noch weitere Einzelheiten besprechen. Freue mich, wieder von Ihnen zu hören.

Mit freundlichem Gruß

Johannes Tusch  

