Angebotsvergleich
München-Laim
	Anbieter
	Jehmlich (Dresden)
	Freiburger Orgelbau Hartwig und Tilmann Späth (March-Hugstetten)
	Vleugels (Hardheim)

	Angebot vom
	01.07.2011
	30.06.2011
	04.07.2011

	Disposition
	I.  Grand-Orgue expressif (C – g3)
  1.
Bourdon 
16’
  2.
Montre 
  8'
  3.
Flûte harmonique
  8’
  4.
Prestant
  4'

II. Récit-expressif (C – g3)
  5.
Cor de nuit 
  8'
  6.
Viole de gambe
  8'
  7.
Voix céleste 
  8'
  8.
Flûte octaviante 
  4'
  9.
Plein-Jeu 2 – 4 
  2’
10.
Basson & Hautbois 
  8'
11.
Trompette
  8’


Pedal (C – f1)
12.
Soubasse
16’
Transmission aus 1.
13.
Montre
  8’
Transmission aus 2.

Koppeln:
I / I 4’
II / I
II / I 16’ 
I / Pedal
II / Pedal
als Handkoppeln und Tritte
	I.  Grand-Orgue expressif (C – g3)
  1.
Bourdon 
16’
  2.
Montre 
  8'
  3.
Flûte harmonique
  8’
  4.
Prestant
  4'

II. Récit-expressif (C – g3)
  5.
Cor de nuit 
  8'
  6.
Viole de gambe
  8'
  7.
Voix céleste 
  8'
  8.
Flûte octaviante 
  4'
  9.
Plein-Jeu 2 – 4 
  2’
10.
Basson & Hautbois 
  8'
11.
Trompette
  8’


Pedal (C – f1)
12.
Soubasse
16’
Transmission aus 1.
13.
Montre
  8’
Transmission aus 2.

Koppeln:
I / I 4’
II / I
II / I 16’ 
I / Pedal
II / Pedal
als Tritte
	I.  Grand-Orgue expressif (C – g3)
  1.
Bourdon 
16’
  2.
Montre 
  8'
  3.
Flûte harmonique
  8’
  4.
Prestant
  4'

II. Récit-expressif (C – g3)
  5.
Cor de nuit 
  8'
  6.
Viole de gambe
  8'
  7.
Voix céleste 
  8'
  8.
Flûte octaviante 
  4'
  9.
Doublette
  2’ (HZ aus 10.)
10.
Plein-Jeu 2 – 4 
  2’
11.
Basson & Hautbois 
  8'
12.
Trompette
  8’

Pedal (C – f1)
13.
Soubasse
16’
Transmission aus 1.
14.
Montre
  8’
Transmission aus 2.

Koppeln:
I / I 4’
II / I
II / I 16’ 
I / Pedal
II / Pedal
als Manubrien und Tritte

	Gehäuse und Spieltisch
	MDF, 

Eiche
	Eiche,
Eiche
	k.A.

	Anmerkungen
	Manualwerke nebeneinander angeordnet, Transmissionslade hinten links.

Hinweis auf statische Probleme des Architektenentwurfs (Einschub des Spieltisches).
Transmissionsregister auf elektrischer Zusatzlade; Mehrkosten für mechanische Ansteuerung s.u.
	Werke auf einer Windlade. „Moteurs“ für tiefe Pfeifen.
Separater Schwellkasten für beide Werke erst auf Nachfrage; Zusatzkosten s.u. (lt. Mail vom 04.07.2011)
Hinweis auf statische Probleme des Architektenentwurfs (Einschub des Spieltisches).

Alternativer Dispositionsvorschlag mit Wechselschleifen.
	G.O. und Pedal auf einer Zwillingslade. R.expr. dahinter.

Diese Aufstellung und  Schwellkasten für beide Werke erst auf Nachfrage; ohne Zusatzkosten s.u. (lt. Mail vom 07.07.2011)

Statikproblem durch Längslager gelöst.

	Preis 
(inkl. USt.)
	€ 179.999,40

(inkl. Kosten für Bankbürgschaften, ggf. Farbfassungen sowie Spiegel, Ruflicht, Hygrometer)
	€ 156.425,50
(k.A. zu Kosten für Bankbürgschaften, ohne  Farbfassungen, k.A. zu Spiegel, Ruflicht, Hygrometer)
	€ 180.000,-
(inkl. Kosten für Bankbürgschaften, sowie Farbfassungen. K.A. zu Spiegel, Ruflicht, Hygrometer)

	Zusatzkosten

(inkl. USt.)
	- Mechanische Transmission.
€   7.865,90
- Einschub Untergehäuse/ 
  Stahlträgerkonstruktion:
€   2.641,80

€ 10.507,70

--------------------------------------------------------

- Mittelwand aus Acrylglas:
€ 3.403,40
- Registerzüge aus Acrylglas:
€    565,25
- Tremulant
€ 1.416,10
	- Schwellkasten für 
  Récit-expressif
€  5.831,--
--------------------------------------------------

- Transmissionen 
  im Pedal:
  Cello 8’
€ 2.800,--

  Trompette 8’
€ 2.800,--

- Zusatzregister:

  Nasard 2 2/3’
€ 8.800,--

  Doublette 2’
€ 7.900,--


	-


