St.Michael Kathedrale Qingdao China

I Manual
Hauptwerk
C - a 3


1
Bourdon
16’
C-h Fichte, dann 25% Zinn


2
Principal 
8’
82% Zinn, Prospekt 


3
Konzertflöte
8’
75% in Holz

5
Gedeckt 
8’
Fichte, dann 25% Zinn

4
Viola di Gamba
8’
75% Zinn


6
Octave
4’
75% Zinn


7
Hohlflöte
4’
25% Zinn

    8       Quinte                                             2 2/3’

9
Superoctave
2’
75% Zinn

  10  
Mixtur 5 fach
1 1/3’
75% Zinn

11
Zimbel 3 fach
1’
75% Zinn


12
Kornett
8’
75% Zinn

13
Trompete
8’
Becher 75% Zinn



TREMULANT

II Manual
Schwellwerk
C - a 3


14
Quintadena 
16’
C-H Fichte, dann 755 Zinn


15
Geigenprincipal
8’
75% Zinn

16
Flute harmonique
8’
75% Zinn

17
Rohrflöte
8’
C-H Fichte, dann 25% Zinn

18
Salicional
8’
75% Zinn


19
Aoeline
8’
75% Zinn


20
Vox coelestis
8’
ab c°, 75% Zinn

21
Principal
4’
75% Zinn


22
Traversflöte
4’
75% Zinn, ab c1 überblasend


23
Fugara
4’
75% Zinn


24
Nasard 
2 2/3’
25% Zinn


25
Flautino
2’
75% Zinn


26
Terz
1 3/5’
75% Zinn


27
Progressio 3-5 fach 
2 2/3’
75% Zinn


28
Trompette harmique
8’
Becher 75% Zinn



29
Oboe
8’
Becher 75% Zinn



TREMULANT

Pedal


C - f 1

30
Untersatz
32’
C-H Fichte, dann mit Subbaß 16’


31
Violonbaß
16’
C-A Prospekt 82% Zinn, dann Fichte


32
Subbaß
16’
Fichte

33
Octavbaß
8’
75% Zinn

34
Gedacktbass 8’
8’
C-H Fichte, dann 25% Zinn


35
Cello
8’
75% Zinn


36
Superoctavbaß
4’
75% Zinn


37
Posaune
16’
Becher Fichte
  38       Trompete                                        8’     Becher 75% Zinn
Koppeln:
II/I
Sub II/I
Super II/I
Sub II
Super II 
I/P 
II/P
Super II/P
mechanische Spieltraktur, elektrische Registertraktur
Zimbelstern

Setzer mit 4000 Kombinationen
